本示例使用到的资源：
LED1          --   PB4

本示例的功能流程：
1、上电配置系统时钟RCH 48M；
2、LED1初始化，LED1灯默认为关闭状态
3、配置Option bytes区PVD位域：
    1）配置Flash选项字节区PVD_LEVEL[2:0]位域，选择上电欠压报警阈值，PVD阈值等级level1；
    2）将Flash选项字节区PVD_EN置1，使能上电欠压复位；
    3）当执行POR复位加载PVD选项后，上电欠压复位使能生效。
4、芯片上电时，PVD监控VDD电压，当VDD电压高于PVD阈值等级LED1灯亮，当VDD电压低于PVD阈值等级,PVD复位不释放，程序不运行所以LED1灯状态不变。
