本示例使用到的资源：
LED1          --   PB4
BUTTON_USER   --   PB3

本示例的功能流程：
1、上电配置系统时钟RCH 48MHz；
2、初始化LED1，LED1默认熄灭;
3、初始化按键BUTTON_USER;
4、初始化按键EXTI通道：EXTI下降沿触发中断，使能滤波，滤波时钟源选择RCL;
5、延时3s后，进入STOP模式；
6、按键按下后，唤醒Stop；
7、唤醒后，LED1闪烁。