本示例使用到的资源：
LED1         --   PB4
COMP1 input  --   PA9
COMP1 output --   PA10
COMP2 input  --   PF1

本示例的功能流程：
1、上电配置系统时钟RCH 48MHz；
2、初始化LED1灯熄灭；
3、初始化COMP1，正向输入是IO PA9，反向输入RDAC_OUT,RADC_OUT电压源选择VDDA的5/8，非窗口比较器模式，输出结果为COMP1\2输出异或;
4、初始化COMP2，正向输入COMP1的正向信号，反向输入IO PF1,窗口比较模式，独立输出；
5、检查COMP1输出，手动切换PA9引脚输入电压，如果电压大于5/8 VDDA输出或小于IO PF1输入电压，LED1点亮，反之，LED1保持熄灭。

注意：
1)COMP比较器输入端PA9悬空时,输入是个不定态，推荐输入端不要悬空。
2)窗口比较器的上限是阈值上限是VDDA的5/8（当VDD=3.3V时，内部电压源是2.0625V），阈值下限由PF1决定， PF1电压必须小于VDDA的5/8同时大于0V。