本示例使用到的资源：
BUTTON_USER  ----   PB3

本示例的功能流程：
1、上电配置时钟RCH（48MHz）：
2、USER按键初始化；
3、等待用户按下USER按键；
4、进入Flash选项字节更新流程：
   - 判断是否需要更新选项字节，若无选项字节更新直接退出流程；
   - 解锁Flash和选项字节；
   - 选项字节擦除和编程：
     选项字节1 OPTR1参数PVD_EN更新为1，PVD_LEVEL=0，PVD使能且PVD阈值等级为0（2.1/2.0V）
     选项字节2 OPTR2参数IWDG_STOP更新为0，在低功耗STOP模式下停止IWDG计数，其余选项字节恢复出厂默认值；
     - 若更新流程异常会重复3次，仍异常会进入异常处理（死循环）
5、等待POR/PDR复位加载相关选项字节。
注意：其中PVD相关选项字节只能通过POR/PDR复位加载，其他选项字节可通过POR/PDR复位及系统复位加载。

