本示例使用的资源：
ADC_IN6      --   PF2

本示例的功能实现流程：
使用TIM3的TRIG_OUT作为硬件触发源，通过DMA中断的方式获取ADC通道6的输入电压值。

1、上电配置系统时钟为RCH 48MHz；
2、初始化PF2，ADC采集此引脚电压；
3、初始化TIM3；
4、ADC校准
5、初始化ADC：
   1）ADC时钟3分频，采样时间119adc_clk；
   2）使能wait模式;
   3）转换通道选择通道6；
   4）单次扫描上升沿触发，触发源为TIM3 TRIG_OUT；
   5）工作模式选择间歇工作模式
6、初始化DMA，并配置DMA传输地址和数据大小；
7、启动TIM3计数，同时使能ADC;
8、TIM3间隔1s触发ADC转换，ADC转换完成后将转换数据通过DMA传输到目标地址；
9、DMA中断检查ADC数据传输是否完成；
10、获取DMA传输的ADC转换数据，并计算电压值。
