本示例使用的资源：
ADC_IN10      --   内部BGR通道

本示例的功能实现流程：
通过查询的方式获取ADC内部通道VBGR输入电压值，根据出厂校准值，对参考电压进行校准。

1、上电配置系统时钟为RCH 48MHz；
2、初始化VBGR；
3、ADC校准
4、初始化ADC：
     1）ADC时钟3分频，采样时间119adc_clk；
     2）使能wait模式;
     3）转换通道选择通道10(VBGR)； 
     4）单次扫描转换模式，软件触发；
     5）工作模式选择间歇工作模式
5、启动ADC转换，查询模式；
6、等待转换完成;
7、读取ADC转换数据;
8、重复上述步骤5-7，依次读取10次ADC转换数据并求和取平均;
9、将VBGR平均值校准VDDA参考电压;
