本示例使用到的资源：
LED1          --   PB4

本示例的功能流程：
1、上电配置系统时钟RCH 48M；
2、LED1初始化，LED1灯默认为关闭状态
3、检查上电复位标志，如果为POR复位，配置PVD：
    1）选择监测电压低于阈值报警
    2）使能滤波，滤波时钟源SYSCLK，滤波时间为4个PCLK
    3）当PVD报警时，选择报警时触发复位
4、监测VDD电压，当VDD电压低于PVD，产生复位。检查PVD复位标志置1，LED1灯亮。
