本示例使用的硬件资源：
UART1 TX      --   PA12  
UART1 RX      --   PA11

UART通信参数配置:
     -- 波特率:   115200
     -- 字符长度：8bits
     -- 停止位：  1bit
     -- 奇偶校验：无

本示例的功能流程：
1、上电配置系统时钟为RCH（48MHz）；
2、初始化DMA，配置通道0优先级为高；
3、初始化GPIO、UART；
4、启动DMA传输，以DMA方式接收8字节数据。
