本示例使用的资源：
LED1           --   PB4
ADC_IN0        --   PA0

本示例的功能实现流程：
模拟看门狗监控ADC通道0的输入电压，当输入电压超出阈值范围，LED1灯反转，未超出阈值LED1维持之前状态。

1、上电配置系统时钟为RCH 48MHz；
2、初始化PA0，ADC采集此引脚电压；内部VDDA作为ADC参考电压；
3、初始化LED1常灭；
4、ADC校准
5、初始化ADC：
     1）ADC时钟3分频，采样时间119adc_clk；
     2）使能wait模式; 
     3）转换通道选择通道0；
     4）单次扫描转换模式，软件触发；
     5）选择模拟看门狗，监控通道0，设置高、低阈值；
     6）工作模式选择间歇工作模式
6、启动ADC转换；
7、每秒判断ADC转换是否超出阈值，
     1）超出阈值，LED1反转；
     2）未超出阈值，LED1维持之前状态；

