本示例使用到的资源：
无


本示例的功能流程：
1、上电配置系统时钟为RCH48，Systick时钟初始化；
2、初始化LPTIM1：LPTIM1工作时钟设置为RCL；
3、NVIC初始化：使能LPTIM1的NVIC中断并设置中断优先级；
4、使能LPTIM1的自动重载匹配中断；
5、使能LPTIM1，并加载ARR值；
6、启动单次计数，并进入低功耗模式；
7、唤醒后禁止LPTIM1；
8、重复步骤5~7，每次自动重载值+1；
