本示例使用到的资源
SPI1_NSS    ------  PA4
SPI1_SCK    ------  PA5
SPI1_MISO   ------  PA6
SPI1_MOSI   ------  PA7


本示例的功能流程：
1、上电配置系统时钟为RCH（48MHz）；
2、初始化SPI的GPIO引脚，使能NVIC SPI中断；
3、SPI1初始化为从机模式，通信模式为模式2，数据位为MSB模式；
4、SPI1作为从机以中断方式发送接收数据。
