本示例使用到的资源
无

本示例的功能流程：
1、上电配置系统时钟为RCH（48MHz）；
2、配置DMA通道0初始化使能传输完成和传输错误中断；；
3、启动DMA传输，以Burst传输类型将数据从SRAM搬运到SRAM，在中断服务函数中判断数据传输
完成，若传输错误则程序进入死循环；
4、g_destination[NUMBER_TO_TRANSFER]中数据更新为g_source[NUMBER_TO_TRANSFER]中的数据。
