本示例使用的硬件资源：
UART1 TX      --   PA12  
UART1 RX      --   PA11

UART1通信参数配置:
    -- 波特率:   115200
    -- 字符长度：8bits
    -- 停止位：  1bit
    -- 奇偶校验：无

本示例的功能流程：
1、上电配置系统时钟为RCH（48MHz）；
2、初始化UART使用的GPIO；
3、初始化UART；
4、开启中断发送，使用中断方式连续发送8个数据；
5、开启中断接收，使用中断方式连续接收8个数据。
