本示例使用的硬件资源：
UART TX      --   PA3 
UART RX      --   PA4

UART通信参数配置:
  -- 波特率:   115200
  -- 字符长度：8bits
  -- 停止位：  1bit
  -- 奇偶校验：无
  -- 硬件流控：无
  
本示例的功能流程：
1、上电配置系统时钟为RCH（48MHz）；
2、初始化GPIO、UART；
3、UART 在while(1)循环中，先查询接收8个数据，然后再把这些数据发送出去；
