本示例使用的资源：
ADC_IN4      --   PA7

本示例的功能实现流程：
通过ADC查询方式获取ADC通道4的输入电压值。
1、上电配置系统时钟为RCH 48MHz；
2、初始化PA7，ADC采集此引脚电压；内部VDDA作为ADC参考电压；
3、初始化ADC：
     1）3分频，采样时间119adc_clk；
     2）使能wait模式; 
     3）转换通道选择通道4; 
     4）TIM3 TRGO触发，1秒生成一次更新事件，触发ADC转换;
4、ADC校准,提升校准系数的精度;
5、启动ADC转换,等待TIM3触发ADC;
6、TIM3间隔1s触发ADC转换，ADC转换当前1个通道;
7、读取ADC转换数据，并计算电压值;
8、TIM3触发完成ADC所有通道的转换后，清除EOS标志;

