本示例使用到的资源：
LED          ------ PB1
I2C1_SCL     ------ PB3
I2C1_SDA     ------ PB4


本示例的功能流程：
1、上电配置系统时钟（RCH作为时钟源）为48M；
2、初始化LED的GPIO，并初始状态为常灭，初始化I2C1的GPIO；
3、初始化I2C1，使能I2C1并使能事件中断；
4、初始化NVIC，使能I2C1的中断并配置中断优先级；
5、控制LED常亮；
6、若进入中断服务程序
   - 当地址匹配时，清除地址匹配标志，使能缓冲器中断；
   - 当TXIS置1，发送数据，当发送数据达到预期长度时关闭缓冲器中断；
   - 当RXNE置1，接收数据，当接收数据达到预期长度时关闭缓冲器中断；
   - 当NACKF置1，清除NACKF标志；
   - 当STOPF置1，清除STOPF标志。


注意：
当LED点亮时，再控制主机发起通信。
