本示例使用到的资源：
LED1         --   PB4
COMP input   --   PA9

本示例的功能流程：
1、上电配置系统时钟为48MHz；
2、初始化LED1灯熄灭；
3、初始化COMP1，正向输入是IO PA9，反向输入RDAC_OUT,RADC_OUT电压源选择VDDA的5/8，上升沿触发中断唤醒，使能COMP滤波，滤波时钟RCL；
4、延时3s后，进入STOP模式；
5、当PA9引脚电压由小于5/8 VDDA电压增大到大于5/8 VDDA电压，产生上升沿唤醒Stop；
7、唤醒后，LED1闪烁

注意:
1、COMP比较器输入端PA9悬空时，输入是个不定态，推荐输入端不要悬空。
2、当VDDA=3.3V时，RADC_OUT电压源是2.0625V。