本示例使用的硬件资源：
LPUART1 TX      --   PA9  
LPUART1 RX      --   PA10

LPUART1通信参数配置:
    -- 波特率:   9600
    -- 字符长度：8bits
    -- 停止位：  1bit
    -- 奇偶校验：无
    -- 硬件流控：禁止


本示例用于演示LPUART1 使用DMA通信的过程
1、上电配置系统时钟为RCH（48MHz）；
2、DMA初始化，配置通道0和通道1优先级为高；
3、配置LPUART1的GPIO；
4、LPUART1使用DMA发送方式连续发送8个数据；
5、发送完成后使用DMA接收方式连续接收8个数据。
