本示例使用到的资源：
LED1引脚      --   PB4
UART1 TX      --   PA12
UART1 RX      --   PA11

本示例的功能流程：
1、上电配置时钟（RCH 48MHz）；
2、配置点亮LED1；
3、初始化RTC：
   使能并开启LXTAL，设置RTC时钟为LXTAL；
4、配置周期定时1为秒周期，周期定时2为2Hz周期；
5、关闭LED1；
6、进入Stop模式；
7、RTC中断服务程序中清除周期定时1/2的中断标志；
8、2Hz周期中断后闪烁LED1，秒周期中断后获得当前时间，由UART1打印输出。
