本示例使用的资源：
ADC_IN6      --   PF2

本示例的功能实现流程：
通过ADC查询方式获取ADC通道6的输入电压值。

1、上电配置系统时钟为RCH 48MHz；
2、初始化PF2，ADC采集此引脚电压；
3、ADC校准
4、初始化ADC：
     1）ADC时钟3分频，采样时间119adc_clk；
     2）使能wait模式;
     3）转换通道选择通道6； 
     4）单次扫描转换模式，软件触发；
     5）工作模式选择间歇工作模式
5、启动ADC转换，查询模式;
6、等待转换完成，读取ADC转换数据;
7、重复上述步骤5-6，依次读取10次ADC转换数据并求和取平均;
8、将平均值转换成电压值;
