本示例使用的硬件资源：
LPUART1 TX      --   PA9  
LPUART1 RX      --   PA10
LED1             --   PB4

LPUART1通信参数配置:
  -- 波特率:   9600
  -- 字符长度：8bits
  -- 停止位：  1bit
  -- 奇偶校验：无
  -- 硬件流控：禁止


本示例用于演示LPUART1 从Stop模式唤醒的过程，唤醒源为匹配字符
1、系统时钟使用RCH（48MHz）；
2、配置LPUART1的GPIO，熄灭LED1；
3、初始化LPUART1，时钟源为RCH（48MHz）；
4、配置LPUART1为字符匹配唤醒，并设置匹配字符为“0x03”；
5、进入Stop模式是前需保证接收非空标志RXNE为0，且上溢标志ORE为0；
6、进入Stop模式，等待接收数据；
7、接收到匹配字符后从Stop模式唤醒，中断中将字符匹配标志清零，存储接收到的匹配字符；
8、退出Stop模式后，系统时钟自动恢复为RCH，关闭LPUART唤醒使能，LED1点亮；
9、发送已接收的匹配字符。
