本示例使用到的资源：
LED1        ------  PB4
I2C1_SCL    ------  PA12
I2C1_SDA    ------  PA11


本示例的功能流程：
1、上电配置系统时钟（RCH作为时钟源）为48MHz；
2、初始化LED1的GPIO，并设置初始状态为常灭，初始化I2C1的GPIO；
3、初始化I2C1，配置I2C1为多字节控制模式，使能I2C1并使能事件中断；
4、初始化NVIC，使能I2C1的NVIC中断并配置中断优先级；
5、控制LED1常亮；
6、若进入中断服务程序：
   - 当地址匹配时，清除地址匹配标志，使能缓冲器中断；
   - 当TXIS置1，发送数据，当发送数据达到预期长度时关闭缓冲器中断；
   - 当RXNE置1，接收数据，当接收数据达到预期长度时关闭缓冲器中断；
   - 当NACKF置1，清除NACKF标志；
   - 当STOPF置1，清除STOPF标志。

注意：
当LED1点亮时，再控制主机发起通信。
