本示例使用的硬件资源：
UART1  TX      --   PA12  
UART2  TX      --   PA9

单线半双工模式下，默认使用TX引脚收发。
PA12连接PA9

UART通信参数配置:
    -- 波特率:   115200
    -- 字符长度：8bits
    -- 停止位：  1bit
    -- 奇偶校验：无


本示例的功能流程：
1、上电配置系统时钟为RCH（48MHz）；
2、初始化UART使用的GPIO，使用复用开漏模式，使能上拉电阻；
3、初始化UART1、UART2，使能单线半双工模式；
4、执行UART1发送8个数据UART2接收8个数据；
5、执行UART2发送8个数据UART1接收8个数据。
