本示例使用到的资源：
无

本示例的功能实现流程：
1、上电配置时钟RCH（48MHz）
2、初始化编程数据缓存区：0x5A5A5A5A；
3、Flash控制寄存器解锁；
4、Flash解锁第48页的写保护权限；
5、擦除Flash第48页；
6、向Flash第48页（起始地址0x08006000）进行0x20个字的编程并校验，数据为步骤2初始化的数据缓存区内容；
7、Flash上锁第48页的写保护权限；
7、Flash控制寄存器加锁；
