本示例使用到的资源
I2C_SCL    ------  PA12
I2C_SDA    ------  PA11


本示例的功能流程：
1、上电配置系统时钟（RCH作为系统时钟源）为48MHz；
2、初始化GPIO用以模拟I2C的SCL和SDA引脚；
3、进入主模式发送流程：寻址后发送写请求，发送8个字节数据；
4、进入主模式接收流程：寻址后发送读请求，接收8个字节数据。
注意：该主机程序不支持时钟延长
