 本示例使用到的资源：
LED1        --   PB4

本示例功能流程：
1、上电配置系统时钟(RCH、48M)，初始化LED1配置为常亮；
2、初始化IWDG:开启RCL时钟，使能写权限，配置溢出时间为2048ms，喂狗使OVP配置生效后使能IWDG；
3、每1500ms进行一次IWDG喂狗操作，同时翻转LED1；
4、如果在达到溢出时间前未进行喂狗操作，IWDG复位。

注意：
1、调试模式下为防止IWDG复位，建议全速运行观测效果。