本示例使用的资源：
ADC_IN10      --   内部VTS通道

本示例的功能实现流程：
通过查询方式获取VTS通道的采集值。

1、上电配置系统时钟为RCH 48MHz；
2、ADC校准
3、初始化ADC：
     1）ADC时钟3分频，采样时间119adc_clk；
     2）使能wait模式;
     3）转换通道选择通道10(VTS)； 
     4）单次扫描转换模式，软件触发；
     5）工作模式选择间歇工作模式
4、启动ADC转换，查询模式；
5、等待转换完成，读取ADC转换数据;
6、重复上述步骤4-5，依次读取10次ADC转换数据并求和取平均;
7、将VTS采样平均值转换成温度值;