本示例使用的资源：
ADC_IN6      --   PF2

本示例的功能实现流程：
通过DMA中断的方式获取ADC_IN6通道的输入电压值。

1、上电配置系统时钟为RCH 48MHz；
2、初始化PF2，ADC采集此引脚电压；
3、ADC校准；
4、初始化ADC：
   1）ADC时钟3分频，采样时间119adc_clk；
   2）使能wait模式;
   3）转换通道选择通道6；
   4）单次扫描转换模式，软件触发；
   5）工作模式选择间歇工作模式
5、初始化DMA，并配置DMA传输地址和数据大小；
6、启动ADC转换，DMA开始传输
7、DMA中断检查ADC数据传输是否完成；
8、获取DMA传输的ADC转换数据，并计算电压值。
