本示例使用到的资源：
LED1        ------  PB4
I2C1_SCL    ------  PA12
I2C1_SDA    ------  PA11


本示例的功能流程：
1、上电配置系统时钟（RCH作为时钟源）为48MHz；
2、初始化LED1的GPIO，并设置初始状态为常灭，初始化I2C1的GPIO；
3、初始化DMA通道0为I2C1发送通道，初始化DMA通道1为I2C1接收通道，使能DMA通道0和通道1的传输完成中断及传输错误中断；
4、使能NVIC，使能DMA通道0和通道1的NVIC中断并设置中断优先级；
5、初始化I2C1，配置为多字节控制模式，使能I2C1的DMA发送请求和DMA接收请求，使能I2C1；
6、控制LED1常亮；
7、等待地址匹配，使用DMA接收8个字节数据；
8、等待地址匹配，使用DMA发送8个字节数据；
9、等待DMA传输完成，若产生传输错误则程序进入死循环。

注意：
当LED1点亮时，再控制主机发起通信。
