本示例使用到的资源：
TIM3 CH1     --   PA5
TIM3 CH2     --   PA6
TIM3 CH3     --   PA7
TIM3 CH4     --   PA2

本示例的功能流程：
1、上电配置时钟（RCH 48MHz）；
2、配置TIM3为PWM模式输出（4个通道）;
3、其中通道1输出波形的占空比为：50%；
       通道2输出波形的占空比为：37.5%；
       通道3输出波形的占空比为：25%；
       通道4输出波形的占空比为：12.5%。