本示例使用到的资源：
SPI1_NSS    ------  PA4
SPI1_SCK    ------  PA5
SPI1_MISO   ------  PA6
SPI1_MOSI   ------  PA7


本示例的功能流程：
1、上电配置系统时钟为RCH（48MHz）;
2、初始化SPI1的GPIO引脚；
3、SPI1初始化为主机模式，通信速率为PCLK/32（1.5MHZ），通信模式为模式2;
   数据位为MSB模式；
4、SPI1作为主机拉低NSS片选信号，开始以DMA方式发送接收数据，收发数据完成后，拉高NSS片选信号，结束通信。
