本示例使用的资源：
ADC_IN11      --   PB11

本示例的功能实现流程：
通过ADC查询的方式获取ADC通道11的输入电压值，通过VDDA参考电压计算通道11的转换电压。

1、上电配置系统时钟为RCH 16MHz；
2、初始化PA3，ADC采集此引脚电压；
3、初始化ADC：
     1）同步时钟源，不分频，采样时间119adc_clk；
     2）正向扫描；
     3）转换通道选择通道11； 
     4）软件触发，单次扫描转换模式；
     5）参考电压选择VDDA;
4、ADC校准；
5、启动ADC转换，查询模式；
6、等待转换完成，读取ADC转换数据;
7、重复上述步骤，读取通道ADC转换数据，读取10次并求和取平均;
8、外部通道采样平均值转换成电压值;
