本示例使用到的资源：
LED1       ------ PB14
I2C_SCL    ------ PB8
I2C_SDA    ------ PB9

本示例的功能流程：
1、系统时钟源设置为PLL，PLL设置输出频率48M，初始化SYSTICK；
2、初始化LED1 GPIO，LED1初始状态为常灭，初始化I2C1的GPIO；
3、配置I2C1的工作时钟为RCH（16M），初始化为从模式，开启从模式时钟延长，开启低功耗唤醒功能，初始化NVIC中断源，使能地址匹配中断；
4、配置MCU进入Stop模式前，RCH分频系数为2分频，然后进入STOP模式；
6、若地址匹配则唤醒MCU进入中断服务程序，点亮LED1。

注意：
1、I2C地址匹配唤醒后系统时钟源为RCHSYS，RCH的分频系数仍为2分频（8M）。
