本示例使用的硬件资源：
LPUART1 TX      --   PB11  
LPUART1 RX      --   PB10

LPUART1通信参数配置:
    -- 波特率:   9600
    -- 字符长度：8bits
    -- 停止位：  1bit
    -- 奇偶校验：无
    -- 硬件流控：禁止


本示例用于演示LPUART1中断方式通信：
1、上电配置系统时钟为PLL（48MHz）；
2、配置LPUART1的GPIO；
3、初始化LPUART1，时钟源为RCH ；
4、使用中断方式连续发送8个数据 ；
5、完成数据发送后在发送完成中断中将完成标志置1 ；
6、开启接收中断，读取接收数据。
