本示例使用到的资源：
SPI1_NSS           --    PD2(GPIO配置为输出推挽)
SPI1_SCK           --    PB3
SPI1_MOSI          --    PB5
SPI1_MISO          --    PB4


本示例的功能流程：
1、上电配置系统时钟为PLL（48MHz）
2、SPI1初始化为主机模式，通信速率为PCLK/32（1.5MHZ），通信模式为模式2;
   数据位为MSB模式；
3、SPI1作为主机拉低PB0片选从机，开始以轮询方式数据收发的流程，收发数据完成后，拉高NSS片选信号，结束通信。
