本示例使用到的资源：
I2C1_SCL     ------ PB8
I2C1_SDA     ------ PB9

本示例的功能流程：
1、上电配置系统时钟（PLL作为时钟源）为48M；
2、初始化I2C1的GPIO；
3、配置I2C1的工作时钟为PCLK（48M），初始化I2C1为主机模式，通信速率为100K（理论值）；
4、进入主机发送流程：寻址后发送写请求，使用重载模式发送260个字节数据；
5、进入主机接收流程：寻址后发送读请求，使用重载模式接收260个字节数据；


