本示例使用的硬件资源：
LPUART1 TX      --   PB11  
LPUART1 RX      --   PB10

LPUART1通信参数配置:
  -- 波特率:     9600
  -- 字符长度：8bits
  -- 停止位：   1bit
  -- 奇偶校验：无
  -- 硬件流控：禁止


本示例用于演示LPUART1 从Stop模式唤醒的过程，唤醒源为匹配字符
1、系统时钟使用RCH的2分频：8MHz
2、配置LPUART1的GPIO  
3、初始化LPUART1，时钟源为RCH：16MHz
4、配置LPUART1为字符匹配唤醒，并设置匹配字符为“0x03”
5、进入Stop模式是前需保证接收非空标志RXNE为0，且上溢标志ORE为0 
6、LED1点亮指示进入Stop模式，等待接收数据。
7、接收到匹配字符后从Stop模式唤醒，中断中将字符匹配标志清零，存储接收到的匹配字符
8、退出Stop模式后，系统时钟自动恢复为RCHSYS （本例中为 RCH的2分频 8MHz），关闭LPUART唤醒使能，LED1熄灭
9、发送已接收的匹配字符
