本示例使用到的资源：
LED1         --   PB14
COMP input   --   PA5

本示例的功能流程：
1、上电配置时钟（PLL 48MHz）；
2、初始化LED1灯常灭；
3、初始化COMP1，正向输入是IO PA5，反向输入VBGR，非窗口比较器模式；
4、手动切换PA5引脚电压，如果电压大于VBGR，LED1亮，反之，LED1灭。

注意:
COMP比较器输入端PA5悬空时,输入是个不定态，推荐输入端不要悬空。