本示例使用到的资源：
无


本示例的功能流程：
1、上电配置系统时钟（PLL作为时钟源）48M；
2、初始化LPTIM2：工作时钟选择LXTAL，选择软件触发计数；
3、使能LPTIM2的NVIC中断；
4、使能LPTIM2的自动重载匹配中断，填充自动重载值，启动计数；
   LPTIM2使用工作时钟为LXTAL，因此计数1s的自动重载值为(32768 - 1) = 0x7FFF
5、LPTIM2每1s产生一次自动重载匹配事件。

