本示例使用的硬件资源：
USART1 TX      --   PA11 
USART1 RX      --   PA12

USART通信参数配置:
     -- 波特率:   115200
     -- 字符长度：8bits
     -- 停止位：  1bit
     -- 奇偶校验：无
     -- 硬件流控：禁止


本示例的功能流程：
1、上电配置系统时钟为PLL（48MHz）；
2、初始化DMA、GPIO、USART；
3、启动DMA方式发送8字节。
4、使用DMA传输完成中断判断DMA传输完毕。
5、DMA传输完毕后，等待USART发送完成标志TC置1确认所有数据已完成发送。

