本示例使用到的资源：
I2C1_SCL     ------- PB8
I2C1_SDA     ------- PB9
EEPROM型号：M24128


本示例的功能流程：
1、上电配置系统时钟（PLL作为时钟源）48M；
2、初始化I2C1的GPIO；
3、设置I2C的工作时钟为PCLK（48M），初始化I2C1为主机模式，通信速率为100K（理论值）；
4、I2C1对EEPROM读写测试流程（查询方式）：
   EEPROM地址0x0000写入8个字节数据；
   EEPROM地址0x0000读出8个字节数据；
