本示例使用的硬件资源：
USART TX      --   PA2 
USART RX      --   PA1

USART通信参数配置:
   --波特率:   115200
  -- 字符长度：8bits
  -- 停止位：  1bit
  -- 奇偶校验：无
  -- 硬件流控：禁止


本示例的功能流程：
1、上电配置系统时钟为PLL（48MHz）；
2、初始化GPIO、USART；
3、USART使用 查询TXE标志的方式连续发送8个数。
4、完成数据发送后，在While(1)中循环查询RXNE标志置1 后，读取接收数据。
