本示例使用到的资源：
I2C_SCL     ------ PB3
I2C_SDA     ------ PB4

本示例的功能流程：
1、上电配置系统时钟（RCH作为时钟源）为48M；
2、初始化GPIO以模拟I2C SCL和SDA；
3、进入主机发送流程：寻址后发送写请求，发送8个字节数据；
4、进入主机接收流程：寻址后发送读请求，接收8个字节数据；

特别注意：
1、MDK工程优化等级配置为“default”，并勾选“Optimize for Time”；
2、IAR工程优化等级为“Medium”。
