本示例使用的资源：
LED            --   PB1
ADC_IN7        --   PB0
UART TX        --   PA3
UART RX        --   PA4

本示例的功能实现流程：
模拟看门狗监控ADC通道7的输入电压，当输入电压超出阈值范围，LED灯反转，未超出阈值LED维持之前状态。

1、上电配置系统时钟为RCH 48MHz；
2、初始化PB0，ADC采集此引脚电压；内部VDDA作为ADC参考电压；
3、初始化LED常灭；
4、初始化ADC：
     1）3分频，采样时间119adc_clk；
     2）转换通道选择通道7；
     3）单次扫描转换模式，软件触发；
     4）选择模拟看门狗，监控通道7，设置高、低阈值；
5、ADC校准，提升校准系数精度；
6、启动ADC转换；
7、等待转换完成;
8、读取ADC转换数据，并计算电压值，通过串口打印输出；
9、判断ADC转换是否超出阈值，
     1）超出阈值，LED反转；
     2）未超出阈值，LED维持之前状态；
