本示例使用到的资源：
SPI1_SCK           --    PB0
SPI1_MOSI          --    PA0
SPI1_MISO          --    PA1


本示例的功能流程：
1、上电配置系统时钟为RCH（48MHz）；
2、初始化SPI的GPIO管脚；
3、SPI1初始化为从机模式，通信模式为模式2，
   数据位为MSB模式，开启软件片选功能；
4、SPI1作为从机以中断方式发送接收数据。

注意：若用户需使用NSS硬件片选从机功能，
      需在gpio_init函数中初始化NSS的引脚，
      并关闭从模式软件片选功能即可。
