HI-TECH Software C Compiler 

Linker command line:

--edf=C:\Program Files (x86)\HI-TECH Software\PICC\9.83\dat\en_msgs.txt -cs \
  -h+HS16F1211_SLEEP.sym -z -Q16F685 -ol.obj \
  -preset_vec=00h,intentry=04h,init,end_init \
  -ME:\02-HS-DemoCode-Every\C_Code\HS16F1211_cCode\HS16F1211_SLEEP\HS16F1211_SLEEP.map \
  -E1 -ACONST=00h-0FFhx4 -ACODE=00h-03FFh -ASTRCODE=00h-03FFh \
  -AENTRY=00h-0FFhx4 -ASTRING=00h-0FFhx4 -ABANK0=040h-06Fh -ARAM=040h-06Fh \
  -AABS1=040h-07Fh -ACOMMON=070h-07Fh -ASFR0=00h-03Fh -ASFR1=080h-0EFh \
  -ASFR2=0100h-016Fh -ASFR3=0180h-01EFh -ppowerup=CODE -pfunctab=CODE \
  -ACONFIG=02007h-02007h -pconfig=CONFIG -DCONFIG=2 -AIDLOC=02000h-02003h \
  -pidloc=IDLOC -DIDLOC=2 -DCODE=2 -DSTRCODE=2 -DSTRING=2 -DCONST=2 \
  -DENTRY=2 -k startup.obj HS16F1211_SLEEP.obj 

Object code version is 3.10

Machine type is 16F685



                Name                               Link     Load   Length Selector   Space Scale
startup.obj     end_init                              A        A        1        8       0
                reset_vec                             0        0        1        0       0
HS16F1211_SLEEP.obj
                intentry                              4        4        6        8       0
                text71                               35       35       23        8       0
                text70                               58       58       1E        8       0
                text69                               8A       8A        9        8       0
                text68                               80       80        A        8       0
                text67                                B        B       2A        8       0
                maintext                             76       76        A        8       0
                cstackCOMMON                         70       70        2       70       1
                cinit                                93       93        2        8       0

TOTAL           Name                               Link     Load   Length     Space
        CLASS   CONST          

        CLASS   CODE           
                end_init                              A        A        1         0
                intentry                              4        4        6         0
                reset_vec                             0        0        1         0
                text71                               35       35       23         0
                text70                               58       58       1E         0
                text69                               8A       8A        9         0
                text68                               80       80        A         0
                text67                                B        B       2A         0
                maintext                             76       76        A         0
                cinit                                93       93        2         0

        CLASS   STRCODE        

        CLASS   ENTRY          

        CLASS   STRING         

        CLASS   BANK0          

        CLASS   RAM            

        CLASS   ABS1           
                abs_s1                               7E       7E        2         1

        CLASS   COMMON         
                cstackCOMMON                         70       70        2         1

        CLASS   SFR0           

        CLASS   SFR1           

        CLASS   SFR2           

        CLASS   SFR3           

        CLASS   CONFIG         

        CLASS   IDLOC          

        CLASS   BANK3          

        CLASS   BANK2          

        CLASS   BANK1          

        CLASS   EEDATA         



SEGMENTS        Name                           Load    Length   Top    Selector   Space  Class     Delta

                reset_vec                      000000  000001  000001         0       0  CODE        2
                intentry                       000004  000091  000095         8       0  CODE        2
                cstackCOMMON                   000070  000002  000072        70       1  COMMON      1


UNUSED ADDRESS RANGES

        Name                Unused          Largest block    Delta
        BANK0            040-06F            30           1
        CODE             001-003             3           2
                         095-3FF           36B
        COMMON           072-07D             C           1
        CONFIG           2007-2007             1           2
        CONST            001-003             3           2
                         095-3FF           100
        ENTRY            001-003             3           2
                         095-3FF           100
        IDLOC            2000-2003             4           2
        RAM              040-06F            30           1
        SFR0             000-03F            40           1
        SFR1             080-0EF            70           1
        SFR2             100-16F            70           1
        SFR3             180-1EF            70           1
        STRCODE          001-003             3           2
                         095-3FF           36B
        STRING           001-003             3           2
                         095-3FF           100

                                  Symbol Table

??_CLR_BANK0_RAM        cstackCOMMON 072
??_CLR_BANK1_RAM        cstackCOMMON 072
??_GPIO_Init            cstackCOMMON 072
??_TC0_SLEEP_SET        cstackCOMMON 072
??_main                 cstackCOMMON 072
??_myIsr                cstackCOMMON 070
?_CLR_BANK0_RAM         cstackCOMMON 070
?_CLR_BANK1_RAM         cstackCOMMON 070
?_GPIO_Init             cstackCOMMON 070
?_TC0_SLEEP_SET         cstackCOMMON 070
?_main                  cstackCOMMON 070
?_myIsr                 cstackCOMMON 070
_CLR_BANK0_RAM          text69       08A
_CLR_BANK1_RAM          text68       080
_FCOMINTF               (abs)        069
_FGIE                   (abs)        05F
_FINTIF                 (abs)        062
_FPBIF                  (abs)        061
_FSR                    (abs)        004
_FT0IF                  (abs)        060
_FTC0IE                 (abs)        05B
_FTC0IF                 (abs)        063
_FTC0TR                 (abs)        097
_FWDTE                  (abs)        477
_GPIO_Init              text70       058
_INDF                   (abs)        000
_ODCON                  (abs)        00F
_OPTION_REG             (abs)        081
_OSCM                   (abs)        094
_PADCON                 (abs)        093
_PAHCON                 (abs)        092
_PAIC0                  (abs)        090
_PBIC0                  (abs)        091
_PCON                   (abs)        08E
_PDCON                  (abs)        00E
_PDCON2                 (abs)        093
_PHCON                  (abs)        010
_PORTA                  (abs)        005
_PORTB                  (abs)        006
_PWMCON                 (abs)        017
_TC0H                   (abs)        014
_TC0L                   (abs)        011
_TC0M                   (abs)        012
_TC0_SLEEP_SET          text67       00B
_TRISA                  (abs)        085
_TRISB                  (abs)        086
_WUCON                  (abs)        08F
__Habs1                 abs1         000
__Hbank0                bank0        000
__Hbank1                bank1        000
__Hbank2                bank2        000
__Hbank3                bank3        000
__Hcinit                cinit        000
__Hclrtext              clrtext      000
__Hcode                 code         000
__Hcommon               common       000
__Hconfig               config       000
__HcstackCOMMON         cstackCOMMON 000
__Heeprom_data          eeprom_data  000
__Hend_init             end_init     00B
__Hfunctab              functab      000
__Hidloc                idloc        000
__Hinit                 init         00A
__Hintentry             intentry     00A
__Hmaintext             maintext     000
__Hpowerup              powerup      000
__Hram                  ram          000
__Hreset_vec            reset_vec    001
__Hsfr0                 sfr0         000
__Hsfr1                 sfr1         000
__Hsfr2                 sfr2         000
__Hsfr3                 sfr3         000
__Hstrings              strings      000
__Htext                 text         000
__Labs1                 abs1         000
__Lbank0                bank0        000
__Lbank1                bank1        000
__Lbank2                bank2        000
__Lbank3                bank3        000
__Lcinit                cinit        000
__Lclrtext              clrtext      000
__Lcode                 code         000
__Lcommon               common       000
__Lconfig               config       000
__LcstackCOMMON         cstackCOMMON 000
__Leeprom_data          eeprom_data  000
__Lend_init             end_init     00A
__Lfunctab              functab      000
__Lidloc                idloc        000
__Linit                 init         00A
__Lintentry             intentry     004
__Lmaintext             maintext     000
__Lpowerup              powerup      000
__Lram                  ram          000
__Lreset_vec            reset_vec    000
__Lsfr0                 sfr0         000
__Lsfr1                 sfr1         000
__Lsfr2                 sfr2         000
__Lsfr3                 sfr3         000
__Lstrings              strings      000
__Ltext                 text         000
__S0                    (abs)        095
__S1                    (abs)        072
__end_of_CLR_BANK0_RAM  text69       093
__end_of_CLR_BANK1_RAM  text68       08A
__end_of_GPIO_Init      text70       076
__end_of_TC0_SLEEP_SET  text67       035
__end_of_main           maintext     080
__end_of_myIsr          text71       058
__pcstackCOMMON         cstackCOMMON 070
__pintentry             intentry     004
__pmaintext             maintext     076
__ptext66               text66       000
__ptext67               text67       00B
__ptext68               text68       080
__ptext69               text69       08A
__ptext70               text70       058
__ptext71               text71       035
__ptext72               text72       000
__size_of_CLR_BANK0_RAM (abs)        000
__size_of_CLR_BANK1_RAM (abs)        000
__size_of_GPIO_Init     (abs)        000
__size_of_TC0_SLEEP_SET (abs)        000
__size_of_main          (abs)        000
__size_of_myIsr         (abs)        000
_exit                   init         00A
_main                   maintext     076
_myIsr                  text71       035
btemp                   (abs)        07E
end_of_initialization   cinit        093
interrupt_function      intentry     004
intlevel0               functab      000
intlevel1               functab      000
intlevel2               functab      000
intlevel3               functab      000
intlevel4               functab      000
intlevel5               functab      000
reset_vec               reset_vec    000
saved_w                 (abs)        07E
start                   init         00A
start_initialization    cinit        093
wtemp0                  (abs)        07E
